|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| ENTRETIEN DE L’ECOLE PRIMAIRE ARIJ SIDI THABET | | 08/09/2022 | C19020 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE ARIANA |  |  | MEJRI MOHAMED SALEH | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen de fond de fouille**   1. On’ a pas d’objection pour l’ancrage des fondations à une profondeur de -1.5/trottoir, avec une respectant le règle de2/3. 2. Prévoir une fouille en pleine masse partiel (terrassement) et un voile de soutènement contre la poussé de la terre. 3. Les pré-poteaux ne doivent pas dépasser une hauteur 50cm<=h<=1.20m. 4. Fournir une copie du rapport géotechnique sur chantier. 5. Les sondages présents les mêmes caractéristiques avec des profondeurs parélie. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek SGHAIR** | | | | |
|  | | | | |