|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
| ENTRETIEN DE L’ECOLE PRIMAIRE ARIJ SIDI THABET | 08/09/2022 | C19020 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|   CRE ARIANA  |  |  | MEJRI MOHAMED SALEH |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Examen de fond de fouille**1. On’ a pas d’objection pour l’ancrage des fondations à une profondeur de -1.5/trottoir, avec une respectant le règle de2/3.
2. Prévoir une fouille en pleine masse partiel (terrassement) et un voile de soutènement contre la poussé de la terre.
3. Les pré-poteaux ne doivent pas dépasser une hauteur 50cm<=h<=1.20m.
4. Fournir une copie du rapport géotechnique sur chantier.
5. Les sondages présents les mêmes caractéristiques avec des profondeurs parélie.

  |
|  |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek SGHAIR**  |
|  |