|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire :  Extension des établissements scolaires programme 2018 - 3 Ecoles préparatoires :  **KHEIREDDINE BARDO** | | Date :  06/12/2019 | Code : C18043-2 | Lot :  Structure |
|  | |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE Tunis 2 |  |  | ABS | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Examen de fond de fouille  :**   1. Un sondage à ciel ouverte est réalisé à une profondeur -2.5m/TN. 2. La couche d’assise des fondations est tufeuse à une profondeur de -2.2m, les fondations seront ancrés à 40cm dans le bon sol. 3. Le rattrapage de niveau entre la chape et le terrain naturel sera réalisé par le béton banché. 4. L’entreprise ne doit pas dépasser la quantité du marché pour le gros béton ; on n’a pas d’objection pour l’utilisation des prépoteaux de hauteur 50cm<H<1.1m. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |