|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire :  CONSTRUCTION DES NOUVEAUX  BUREAUX PRINCIPAL DE LA DOUANE TUNISIENNE  AU SITE DE BIZERTE DU PAEB | | Date :  12/05/2022 | Code :  C23001 | Lot :  STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| PAEB BIZERTE | -- | Mr. HASSAN ZORAI | JALLEL LAZREG | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Examen des fonds des fouilles**   1. Un sondage à ciel ouverte est réalisé à une profondeur de -1.20m/TN.   Les couches rencontrées sont :   * Une couche de terre végétale d’épaisseur 50 cm suivi d’une couche d’argile. * On ‘a remarqué la présence d’une conduite STEG à un profondeur -60cm/TN. * Une conduite SONEDE à une profondeur de -1.00m/TN sans aucun signalisation.  1. L’entreprise est tenue de réaliser le traçage des linettes du projet ainsi que les fondations.   Dans le cas de chevauchement des fondations avec les conduites existants, l’entreprise est appelée à coordonner avec l’ingénieur conseil pour décaler l’emplacement des semelles ou de changer la solution proposé et passé à des semelles filantes tout en respectant les quantités et les ratios du marché initiale. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek SGHAIER** | | | | |