|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
| REAMENAGEMENT ET EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE CITE MRAD | 21/01/2022 | C18019-1 |   STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte |  Bureau d'études | Entreprise |
|   CRE TUNIS 2 | -- | Mr. BECHIR HEDFI | SBM |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Examen de fond de fouille** 1. Suite aux sondages réalisés, on a remarqués la présence des couches suivantes :
* Une couche de terres végétale de 30cm.
* Une couche d’argile marron jusqu’à la fin du sondage -1.8m/TN.
 |
| 1. On n’a pas d’objection pour l’ancrage des fondations à une profondeur de -1.8m.
2. La hauteur du gros béton est de 1.6m, éviter l’utilisation des pré-poteaux.
3. Tout dépassement des quantités du gros béton doit être justifié à l’avance avec l’accord de l’ingénieur conseil.
 |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek Sghaier** |
|  |