|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| REAMENAGEMENT ET EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE CITE MRAD | | 21/01/2022 | C18019-1 | STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 | -- | Mr. BECHIR HEDFI | SBM | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen de fond de fouille**   1. Suite aux sondages réalisés, on a remarqués la présence des couches suivantes :  * Une couche de terres végétale de 30cm. * Une couche d’argile marron jusqu’à la fin du sondage -1.8m/TN. | | | | |
| 1. On n’a pas d’objection pour l’ancrage des fondations à une profondeur de -1.8m. 2. La hauteur du gros béton est de 1.6m, éviter l’utilisation des pré-poteaux. 3. Tout dépassement des quantités du gros béton doit être justifié à l’avance avec l’accord de l’ingénieur conseil. | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |
|  | | | | |