|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire :  Entretien et Extension de l'école | | Date : | Code : | Lot : |
| préparatoire Raoued Tranche 10 | | 21/11/2018 | C18039 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE ARIANA | - | Mr. Becem Haffar | EEB  Mejri Faouzi | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :    **Examen de fond des fouilles**  Un sondage à ciel ouverte est réalisé à une profondeur de -2,70m, les couches rencontrées sont :   * Une couche de remblai + une couche de terre végétale d’épaisseur 50 cm * Une couche d’argile sableuse d’épaisseur 20 à 50 cm * La nappe est à 1 m% TN. * La couche d’assise des fondations est à 80 cm jusqu’à la fin du sondage (2,7m par rapport au Terrain Naturel) * On n’a pas d’objection pour l’ancrage des fondations à une profondeur de 2,2 m rapport au Terrain Naturel, tout en dépassant la profondeur de la nappe de 50 cm. * Les poteaux T3 suivie d’un poteau T2 en étage, auront un ferraillage de 6T12 avec cadre et épingle. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |