|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : Entretien et Extension de l'école | Date : | Code :  | Lot : |
| préparatoire Raoued Tranche 10 | 21/11/2018  |  C18039 |  ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE ARIANA | - | Mr. Becem Haffar | EEBMejri Faouzi |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen de fond des fouilles** Un sondage à ciel ouverte est réalisé à une profondeur de -2,70m, les couches rencontrées sont :* Une couche de remblai + une couche de terre végétale d’épaisseur 50 cm
* Une couche d’argile sableuse d’épaisseur 20 à 50 cm
* La nappe est à 1 m% TN.
* La couche d’assise des fondations est à 80 cm jusqu’à la fin du sondage (2,7m par rapport au Terrain Naturel)
* On n’a pas d’objection pour l’ancrage des fondations à une profondeur de 2,2 m rapport au Terrain Naturel, tout en dépassant la profondeur de la nappe de 50 cm.
* Les poteaux T3 suivie d’un poteau T2 en étage, auront un ferraillage de 6T12 avec cadre et épingle.
 |
|  |
|  |
|   |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|   |