|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
| AMENAGEMENT D’UN ESPACE POUR LA PETITE ENFANCE AU CLUB DES ENFANTS CHAWAT MANOUBA | 26/08/2019  |  C18028 |   ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise  |
|  DRE MANOUBA |  |  | ABS |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Examen de fond de fouille** 1. Deux sondages à ciel ouverte ont été réalisés :
* 1er sondage à -3.00m par rapport au TN sur façade principal côté bâtiment existant couche rencontré :
* 1er couche d’épaisseur 1.5m de déchet.
* 2éme couche d’épaisseur 1m d’adhérisons.
* 3éme couche (0.6m) jusqu’à la fin du sondage.
* 2éme sondage à -1.7m par rapport au TN sur façade postérieure qui à montrer une couche stable pour implanter les fondations.
1. Il y’a lieu de réaliser un 3éme sondage au centre de projet pour mieux connaitre les caractéristiques du sol d’assise et le niveau d’ancrage des fondations et éliminer la discordance entre les deux sondages réalisés.
2. Le niveau final de la chape est à +80cm par rapport à la côte du trottoir extérieur.
3. Les trottoirs de protection côte deux façades latéraux et façade postérieure, doivent avoir le niveau du terrain existant, par conséquent la longrine périphérique sera en allège par rapport à la chape.
 |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|   |
|   |
|  |