|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
| AMENAGEMENT D’UN ESPACE POUR LA PETITE ENFANCE AU CLUB DES ENFANTS CHAWAT MANOUBA | 29/08/2019  |  C18028 |   ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise  |
|  DRE MANOUBA |  |  | ABS |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Examen du 3éme sondage de fond de fouille et des fondations latéraux en dernière**1. Les couches rencontré sont similaires à ceux rencontrés dans les deux sondages.
2. On n’a pas d’objection pour l’ancrage des fondations à une profondeur minimale de -1.5m par rapport à la côté chape (niveau TN).
3. D’autre part, les semelles côté postérieur droit seront ancré à une profondeur minimal de -0.5m dans le bon sol (couche de gypse).
4. La hauteur du gros béton est variable selon la profondeur de la couche de gypse entre 1.20 et 2.80 dans le cas échelon prévoir un prépoteaux de 1 m.

  |
|  |
|  |
|   |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|   |