|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| CONSTRUCTION D'UN BATIMENT COMMERCIAL ET ADMINISTRATIF (R+2) SIS A PLACETTE SLIMEN LAMSI. | 30/09/2021 | C18041 | GC |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| COMMUNE ARIANA | -- | -- | STAG |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  |
| **Examen des fonds des fouilles**1. Un sondage est réalisé à ciel ouverte à une profondeur de -2m/TN.
2. Le niveau d’assise des fondations doit être conforme au rapport géotechnique (H>2m).
3. Les quantités du gros béton seront conformes aux marchés dans le cas de dépassent. Eviter l’utilisation des pré poteaux et coordonner avec l’ingénieur conseil structure pour autorisation des dépassements au prés de MDO.
4. Les couches rencontrés sont conformes aux rapports géotechniques.
5. Le niveau d’ancrage des fondations est à -2.3m avec accord de l’ingénieur conseil.
 |
|  |
|   |
|  |
|  **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek SGHAIER** |