|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| ENTRETIEN DE L’ECOLE PRIMAIRE ARIJ SIDI THABET | | 06/06/2023 | C19020 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE ARIANA |  |  | E.E.B.J | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Réception plancher haut RDC (2 joints)**   1. Coffrage : étanchéifier le coffrage. 2. Ferraillage : respecter le ferraillage (disposition des barres) comme indiqué au niveau 5-5 cote bloc sanitaire (la vu décoratifs). 3. Cintrer les attentes des poteaux ; ajouter des cadre à raison de 15cm chaqu’un au niveau des attentes des poteaux habitants des poutres en allège. 4. Mise en place des barres bateau comme indiqués sur cahier de ferraillage. 5. Ferraillage poutres et raidisseurs conformes au cahier de ferraillage. 6. Nettoyage du fond de coffrage. 7. Mise en place des calles en béton.  * Une fois ces réserves sont levées, l’entreprise est autorisée à couler le béton séance tenante l’entreprise à levé ces réserves prélèvement de 6 éprouvettes pour écrasement. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek SGHAIR** | | | | |
|  | | | | |