|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| PROJET REAMENAGEMENT ECOLE PRIMAIRE RUE TAZARKA, BARDO | | 23/05/2023 | C19040-1 | ST |
| Maitre d’ouvrage | Architecte | Bureau d’études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 |  |  | SOMOCA | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen des fonds des fouilles**   1. Les sondages sont réalisés à une profondeur de -1.5m/TN existant soit -2.0m/ à la chape des patios. 2. On ‘a pas d’objection pour l’ancrage des fondations (dé sous longrines) à cette profondeur -1.5m. 3. Prévoir des longrines L2 au lieu des longrines inexistantes mentionnées sur le plan, avec avis favorable de l’ingénieur conseil. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek SGHAIR** | | | | |
|  | | | | |