|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| REAMENAGEMENT DU COLLEGE ABDALLAH FARHAT RADES | | 01/08/2019 | C18035 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE BEN AROUS |  | AHMED DHOUIB | BEST BATIMENT | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  1) Les sondages demandés sur la chape du trottoir coté patio sont réalisés pour examiner le support sur mur en pierre, On n’a pas d’objection pour réaliser les longrines devant les poteaux avec une hauteur de 15 cm pour le chainage.  2) Suite à un sondage réalisé dans les salles au niveau des allèges on a remarqué :  Les allèges sont parallèles aux nervures donc ils ont un rôle de supporter les cloisons en dessus seulement, donc on n’a pas d’objection pour la démolition des chainages en allèges pour atteindre le même niveau à l’intérieur des salles.  3) Prévoir un raidisseur sous mur de 20 ou 25 cm conformément aux détails d’exécution sur plan.  4) Dégager les déchets de gravoir sur plancher Haut RDC brièvement.  5) Assurer les précautions nécessaires pour la sécurité et le nettoyage général du chantier.  6) Compléter les sondages sous cloisons de 20cm pour vérifier les raidisseurs support. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |