|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| ECOLE PRIMAIRE AL GHAZALI DOUAR HICHER | | 07/02/2022 | C18013-BIS | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE MANOUBA |  |  | FOUED JABBALI | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen de fond de fouille**   1. Les sondages sont réalisé à une profondeur de -2.00m. 2. Les fondations existante sont à une profondeur de -1.5m. 3. Les salles existantes seront démolis dans les plus brefs délais et interdire l’utilisation de cette salle. 4. La règle de 2/3 entre les anciennes et les nouvelles semelles doit être respectée. 5. On ‘a pas d’objection pour l’ancrage des fondations à une profondeur de 2m avec accord de l’ingénieur conseil. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |
|  | | | | |