|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| ECOLE PRIMAIRE AL GHAZALI DOUAR HICHER | 07/02/2022 |  C18013-BIS |  ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE MANOUBA |  |  | FOUED JABBALI |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :**Examen de fond de fouille** 1. Les sondages sont réalisé à une profondeur de -2.00m.
2. Les fondations existante sont à une profondeur de -1.5m.
3. Les salles existantes seront démolis dans les plus brefs délais et interdire l’utilisation de cette salle.
4. La règle de 2/3 entre les anciennes et les nouvelles semelles doit être respectée.
5. On ‘a pas d’objection pour l’ancrage des fondations à une profondeur de 2m avec accord de l’ingénieur conseil.
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek Sghaier**  |
|   |