|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : CONSTRUCTION DES NOUVEAUXBUREAUX PRINCIPAL DE LA DOUANE TUNISIENNEAU SITE DE BIZERTE DU PAEB | Date :07/06/2022 | Code : C23001 | Lot : STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| PAEB BIZERTE | -- | Mr. HASSAN ZORAI | JALLEL LAZREG |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Examen de ferraillage des poteaux**1. La récption des nouvelles fondations est réalisé par l’ingénieur conseil avec une profondeur de -1.5m/TN, voir PV ingénieur conseil.
2. Lors de notre visite les poteaux sont coulés après réception de l’ingénieur conseil.
3. L’entreprise est tenue de réparer les fissures apparus sur la chape armé par repiquage et utilisation d’un produit d’accrochage adéquat.
4. La réception des axes doit être réalisé par l’architecte avant de procéder aux travaux de maçonnerie.
5. Fournir les résultats des essais d’écrasement.
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek SGHAIER** |