|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
| PROJET DE CONSTRUCTION D’UN FOYER AU CENTRE DE FORMATION SPECIAL MANOUBA | 07/08/2019  | C18027 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise  |
| DRE MANOUBAFAX N° 71 612 014 |  |  |  |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Réunion de chantier (Examen de ferraillage des semelles)**1. Avancement des travaux :
* Gros béton achevée 100%.
* Coulage des semelles en béton armé en cours.
1. Assurer la mise en place de deux vibreurs mécaniques au cours des travaux des ouvrages en béton armé.
2. L’utilisation du remblai provenant des fouilles ne sera autorisée que pour fondation fouille en puits (autour des prés poteaux).
3. Reçu en ce jour l’étude de composition et l’équivalent de sable sans objection.
4. L’entreprise est tenue de fournir les résultats des essais d’écrasement des semelles à 7 et 28 jours.
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|  |
|  |
|   |
|   |