|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire :CONSTRUCTION DE LABO TECHNIQUE AU LYCEE EL MENTAZEH EL MOUROUJ II | Date :08/01/2021 | Code : P19013 | Lot :Structure |
|  |  |  |   |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE TUNIS 1 |  |  | Z Building |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Visite de chantier dans le cadre de notre mission**1. Suite à la vérification du niveau des planchers (sous plafond) on’ à constaté ce qui suit :
* Des inclinaisons au niveau de l’enduit sous plafond dans les semelles.
* L’entreprise est appelé à coordonné avec l’architecte pour réparer ou caché les inclinaisons par du staff lisse ou des gorge en staff.
1. Eviter le branchement du réseau d’évacuation d’eau pluviale avec le réseau des eaux usées et eau de vanne.
2. Programmer une séance d’examen de mise à l’eau et accélérer les travaux de pose d’étanchéité dans un temps assez ensolié.
3. Préparer un sondage pour examen des scellements et d’ancrage des liteaux sur les cloisons
 |
|  |
|  |
|  **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek Sghaier** |
|   |
|  |