|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire :AMANAGEMENT DE 2 PARCOURS DE SANTE, MOUROUJ1 ET 5 :**Parcours de santé Mourouj 5** | Date :08/07/2020 | Code :P19025 | Lot :Structure |
|  |  |  |   |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| MUNICIPALITE EL MOUROUJ |  | Mr. BECHIR TURKI | STE BEN ISSA |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Examen de fond de fouille de la clôture et du loge gardien :**1. Les sondages sont réalisés à une profondeur de -3.00 par rapport au niveau TN.
2. Les couches rencontrées sont :
* Couche de terre végétale d’épaisseur 30cm jusqu’à 50cm.
* Couches d’argile sableux de 1m d’épaisseur.
* Couches d’ancrage ou d’assise des fondations allons jusqu’à la fin des sondages.
1. On n’a pas d’objection pour l’ancrage des fondations dans la couche d’argile (40cm profondeur d’ancrage), soit -2.00m par rapport au niveau TN tout en respectant les quantités totales du gros béton et éviter les pré poteaux.
 |
|  |
|  |
|   |
|  |
|  **Inspecteur Sigma Contrôle** |