|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire :  AMANAGEMENT DE 2 PARCOURS DE SANTE, MOUROUJ1 ET 5 :  **Parcours de santé Mourouj 5** | | Date :  08/07/2020 | Code :  P19025 | Lot :  Structure |
|  | |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| MUNICIPALITE  EL MOUROUJ |  | Mr. BECHIR TURKI | STE BEN ISSA | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Examen de fond de fouille de la clôture et du loge gardien :**   1. Les sondages sont réalisés à une profondeur de -3.00 par rapport au niveau TN. 2. Les couches rencontrées sont :  * Couche de terre végétale d’épaisseur 30cm jusqu’à 50cm. * Couches d’argile sableux de 1m d’épaisseur. * Couches d’ancrage ou d’assise des fondations allons jusqu’à la fin des sondages.  1. On n’a pas d’objection pour l’ancrage des fondations dans la couche d’argile (40cm profondeur d’ancrage), soit -2.00m par rapport au niveau TN tout en respectant les quantités totales du gros béton et éviter les pré poteaux. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |