|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| Réhabilitation - Rénovation des établissements scolaires.  Lot 1 : KHAIREDDINE PACHA MANOUBA | | 10/06/2022 | C19027 | STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE MANOUBA | M. AHLEM KALLEL | SQUARE ENGINEERING | WARDA HLEL | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen de ferraillage du plancher haut RDC**   * Respecter les dispositions constructifs des aciers inférieur pour la poutre A9 (A16+A14+A12 au lieu A20+A14). * Respecter le codage des aciers supérieur entre la poutre A9 et la raidisseur qui la procède. * Assurer la fermeture des hourdis auprès des poutres (dernière trame). * Respecter le montage des aciers supérieur pour la poutre A2.2 et A2.4. * Compléter la pose des aciers sup sur dalle pleine HA8. * Uniformiser le calage des nervures par des goujons HA14. * Les réserves ont été levée, on ‘a pas d’objection pour le ferraillage, reste à renforcer le coffrage. | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |
|  | | | | |