|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
| ENTRETIEN ET REAMENAGEMENT DE L’ECOLE PRIMAIRE ERRAFEHA A MNIHLA - ARIANA | 11/05/2023 | C19016 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|   CRE ARIANA  |  |  | SBM |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Levée des réserves réception ferraillage plancher haut RDC*** Suite aux recommandations de l’ingénieur conseille raidisseur R2, en effet supérieur sur la poutre A14 est remplacé par une poutre de même section et même ferraillage que la poutre A14 (en allège) pour supporter la cloisé du 1er étage.
* Le ferraillage de cette poutre est conforme au détail fournit.
* La levée des réserves est faite sans objection et le ferraillage de la dalle est conforme à l’art lors de coulage du béton après accord du représentant MDO, Ing. Conseil et l‘architecte.

  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek SGHAIER** |
|  |
|   |
|   |