|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : Entretien et Extension de l'école | Date :  | Code :  | Lot : |
| préparatoire Raoued Tranche 10 | 15/01/2019  |  C18039 |  ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE ARIANA | - | Mr. Becem Haffar | EEBMejri Faouzi |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Examen de ferraillage de plancher haut 1ére étage (terrasse)*** Fournir les résultats d’écrasement de l’étage en dessous
* Assurer un bon brossage des armatures inférieures des nervures (état très médiocre)
* Assurer une bonne vibration au cours du coulage du béton armé.
* Le coffrage du plancher haut RDC va supporter le plancher du 1ére étage il ne doit pas être décoffré qu’après prise total du béton.
* S’assurer de la fixation et de la verticalité des étais métallique du coffrage.
* Le ferraillage des poutres et des nervures est conforme aux plans approuvés.

  |
|  |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|   |