|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| TRAVAUX D'ENTRETIEN DU LYCEE ALI DOAAGI LA MARSA | | 16/09/2019 | P19001 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 1 |  | MOUNIR BOUKADI | STAG | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen de fond de fouille**   1. Compléter la démolition des anciennes fondations le gros béton doit être collé en un seul bloc. 2. Faisant suite 1ere rapport de visite les fondations à côté de l’ancienne clôture ne doivent pas dépasser la limite de la longrine sous clôture pour ne pas engendrer l’instabilité de la clôture. 3. Nous avisés à temps pour une réception des fondations en puits avant collage du gros béton. 4. L’ingénieur conseil est appelé de fournir les modifications nécessaires pour examen et avis. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |