|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : |  Code :  | Lot : |
| TRAVAUX D'ENTRETIEN DU LYCEE ALI DOAAGI LA MARSA | 16/09/2019  |  P19001 |   ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte |  Bureau d'études | Entreprise |
|   CRE TUNIS 1 |  | MOUNIR BOUKADI | STAG |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Examen de fond de fouille**1. Compléter la démolition des anciennes fondations le gros béton doit être collé en un seul bloc.
2. Faisant suite 1ere rapport de visite les fondations à côté de l’ancienne clôture ne doivent pas dépasser la limite de la longrine sous clôture pour ne pas engendrer l’instabilité de la clôture.
3. Nous avisés à temps pour une réception des fondations en puits avant collage du gros béton.
4. L’ingénieur conseil est appelé de fournir les modifications nécessaires pour examen et avis.

  |
|  |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|   |