|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| CONSTRUCTION D'UN BATIMENT COMMERCIAL ET ADMINISTRATIF (R+2) SIS A PLACETTE SLIMEN LAMSI. | 17/03/2022 | C18041 | GC |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| COMMUNE ARIANA | -- | -- | STAG |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  |
| **Examen des semelles et des prépoteaux** **deuxième tranche**1. Assurer le calage latéral nécessaire dans les semelles.
2. Assurer le nettoyage et l’étanchéité des fonds du coffrage.
3. Améliorer les conditions de stockage des armatures après le façonnage.
4. Le ferraillage des semelles et des prépoteaux est conformes aux plans approuvés.
5. Eviter les intempéries lors du coulage du béton.
6. Coordonnés avec l’ingénieur conseil avant de procéder au coulage
7. Prévoir les prélèvements nécessaires des éprouvettes pour écrasement, examen et avis.
 |
|  **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek SGHAIER**SIG COULEUR.jpg |