|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| Réhabilitation - Rénovation des établissements scolaires.  Lot 1 : KHAIREDDINE PACHA MANOUBA | | 28/01/2022 | C19027 | STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE MANOUBA | M. AHLEM KALLEL | SQUARE ENGINEERING | -- | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen de fond de fouille**   * Un sondage est réalisé à une profondeur -3.5m/TN. * Les couches rencontrées sont conforme aux rapports géotechniques. * On ‘a pas d’objection pour l’ancrage des fondations à une profondeur de -2.5m/TN existant. * La hauteur du gros béton est d’environ 2m, tout en respectant la quantité totale du marché. * Eviter l’utilisation des pré-poteaux. | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |
|  | | | | |