|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| Réhabilitation - Rénovation des établissements scolaires. Lot 1 : KHAIREDDINE PACHA MANOUBA | 28/01/2022 | C19027 | STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise  |
|   CRE MANOUBA | M. AHLEM KALLEL | SQUARE ENGINEERING | -- |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Examen de fond de fouille*** Un sondage est réalisé à une profondeur -3.5m/TN.
* Les couches rencontrées sont conforme aux rapports géotechniques.
* On ‘a pas d’objection pour l’ancrage des fondations à une profondeur de -2.5m/TN existant.
* La hauteur du gros béton est d’environ 2m, tout en respectant la quantité totale du marché.
* Eviter l’utilisation des pré-poteaux.
 |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek Sghaier**  |
|   |