|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| COLLEGE EL OMRANE SUPERIEUR  | 28/06/2019 | 18002 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS 2 | Ouns Baklouti | Mr Said Bacha | SIM |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Visite de chantier pour examen des fonds de fouilles côté patio :**1. Les fondations sont ancrés à une profondeur de -1.30m par rapport au niveau de la cour centrale.
2. Les couches rencontrées sont couche de remblai suivi d’une couche d’argile sans présence de nappe.
3. Les fondations sont à la même profondeur des anciennes => la règle de 2/3 est respecté et on n’a pas de contrainte parasites.
4. La modification proposé par le MDO et visé par l’IC est approuvé par le bureau de contrôle et il y’a lieu de :
* Démolir le plancher du RDC et 1er étage et éviter le scellement des armatures inférieure des nervures et éviter la discontinuité des contraintes.
* Procéder un étaiement adéquat (hors mission).
 |
|  |
|  |
|    |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek Sghaier**  |
|   |