|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : CONSTRUCTION DES NOUVEAUXBUREAUX PRINCIPAL DE LA DOUANE TUNISIENNEAU SITE DE BIZERTE DU PAEB | Date :30/06/2022 | Code : C23001 | Lot : STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| PAEB BIZERTE | -- | Mr. HASSAN ZORAI | JALLEL LAZREG |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Visite de chantier dans le cadre de notre mission**1. Le plancher haut RDC est réceptionné par l’ingénieur conseil.
2. L’entreprise est tenue de vérifier les entre axes des poteaux et la verticalité avec le surveillant du chantier en accord avec l’architecte.
3. Les résultats d’écrasement reçu en ce jour :
* Semelles 210 bars à 7 jours.
* Longrines et chape 216 bars à 7 jours.
* Poteaux 210 bars à 7 jours.
1. L’entreprise est tenue de fournir les résultats d’écrasement à7 jours avant de terminer le décoffrage de la dalle ainsi que les bons de livraison et les fiches techniques de l’adjuvant utilisé pour faire le décoffrage à 7 jours.
2. Réparer les ségrégations apparus en effectuant un repiquage à vif et utiliser un produit SIKA adéquat pour la réparation.
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek SGHAIER** |