|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| PROJET DE REHABILITATION - RENOVATION DES ETABLISSEMENT SCOLAIRES :  LOT 3 : CITE ECHABEB DOUAR HICHER MANOUBA | | 29/04/2022 | C19028 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE MANOUBA | M. AHLEM AYADI | SQUARE ENGINEERING | Mr. MOHAMED SALAH AYARI | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Réunion du chantier**   1. Le changement des hourdis défectueux est réalisé, le coulage du plancher a eu lieu le 20/04/2022.   Le décoffrage à 7 jours ne peut pas être réalisé qui suite à un rapport d’écrasement favorable avec l’énonce de type d’adjuvant.   1. Réaliser un sondage au niveau de la salle n°10 côté fissure (arase inférieur du plancher) et côté infiltration des eaux (arase supérieur). 2. Respecter les recommandations de l’architecte pour la réparation des papette d’évacuation d’eau pluviales. 3. On rappel de fournir le dossier technique au béton cellulaire. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek SGHAIER** | | | | |
|  | | | | |